17. 아래 그림과 같은 재열 사이클의 T-S 선도를 보고 다음 질문에 답하시오

1) 재열 사이클의 효율〔%〕을 구하시오

2) 기존 랭킨사이클의 효율이 25%에서, 재열사이클을 이용하면서 생긴 개선율[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]

을 구하시오

참고) 재열사이클 열효율

1) [eqn: eta _{RH}](펌프일 고려)= [eqn: {LEFT ( h _{2} -h _{3} RIGHT ) + LEFT ( h _{4} -h _{5} RIGHT ) - LEFT ( h _{1} -h _{6} RIGHT )} over {(h _{2} -h _{1} )+ LEFT ( h _{4} -h _{3} RIGHT )}]

2) [eqn: eta _{RH}](펌프일 무시)= [eqn: {LEFT ( h _{2} -h _{3} RIGHT ) + LEFT ( h _{4} -h _{5} RIGHT )} over {LEFT ( h _{2} -h _{6} RIGHT ) + LEFT ( h _{4} -h _{3} RIGHT )}]

계산과정) 1. [eqn: eta _{RH}](펌프일 고려)= [eqn: {LEFT ( h _{2} -h _{3} RIGHT ) + LEFT ( h _{4} -h _{5} RIGHT ) - LEFT ( h _{1} -h _{6} RIGHT )} over {(h _{2} -h _{1} )+ LEFT ( h _{4} -h _{3} RIGHT )}]

= [eqn: {(3150-2646)+(3276-2394)-(336-126)} over {(3150-336)+(3276-2646)} TIMES 100 LEFT [ % RIGHT ]]

= [eqn: 34.15 LEFT [ % RIGHT ]]

2. 개선율[eqn: =][eqn: {eta _{RH} - eta _{R}} over {eta _{R}} TIMES 100` LEFT [ % RIGHT ]]

= [eqn: {34.15-25} over {25} TIMES 100 LEFT [ % RIGHT ]]

= [eqn: 36.6 LEFT [ % RIGHT ]]