피토관(Pitot tube)

유체의 흐름에서 전압과 정압의 차인 동압을 측정하고 이를 통하여

베르누이 정리에 따라 유속을 구하는 장치이며 이 유속의 측정을

바탕으로 흐름의 양을 재는 유량계에도 사용된다

[eqn: P _{C} =P _{A} + gamma k+ gamma h]

[eqn: P _{D} =P _{B} + gamma k+ gamma _{0} h]

[eqn: LEFT ( P _{C} =P _{D} RIGHT )]

[eqn: P _{A} + gamma k+ gamma h=P _{B} + gamma k+ gamma _{0} h]

[eqn: P _{A} -P _{B} = LEFT ( gamma _{0} - gamma RIGHT ) h]

(양변을 [eqn: gamma]로 나누면)

[eqn: {P _{A} -P _{B}} over {gamma } = LEFT ( {gamma _{0}} over {gamma } -1 RIGHT ) h]      (a)

(관로에서 [eqn: {압력차} over {비중량} =속도수두])

[eqn: {P _{A} -P _{B}} over {gamma } = {V ^{2}} over {2g}]            (b)

(a)와 (b)에서

[eqn: LEFT ( {gamma _{0}} over {gamma } -1 RIGHT ) h= {V ^{2}} over {2g}]

[eqn: V ^{2} =2gh LEFT ( {gamma _{0}} over {gamma } -1 RIGHT )]

[eqn: THEREFORE `V= sqrt {2gh LEFT ( {gamma _{0}} over {gamma } -1 RIGHT )}]   (비중량에 관한 식)

[eqn: = sqrt {2gh LEFT ( {S _{0}} over {S} -1 RIGHT )}]   (비중에 관한 식)