※ 단일 면적의 열저항

[eqn: R= {d _{1}} over {lambda _{1}} + {d _{2}} over {lambda _{2}} + {d _{3}} over {lambda _{3}}]

※ 면적이 다른 병렬 열저항

(예: 면적비가 1:2인 경우)

[eqn: R _{1} = {d} over {lambda _{1} TIMES {1} over {3} A}][eqn: = {3`d} over {lambda _{1} `A}]

[eqn: R _{2} = {d} over {lambda _{2} TIMES {2} over {3} A}][eqn: = {3`d} over {2 lambda _{2} A}]

[eqn: R= {R _{1} R _{2}} over {R _{1} +R _{2}}][eqn: = {{3d} over {lambda _{1} A} TIMES {3d} over {2 lambda _{2} A}} over {{3d} over {lambda _{1} A} + {3d} over {2 lambda _{2} A}}][eqn: = {{9d ^{2}} over {2 lambda _{1} lambda _{2} A ^{2}}} over {{3d LEFT ( lambda _{1} +2 lambda _{2} RIGHT )} over {2 lambda _{1} lambda _{2} A}}][eqn: = {3`d} over {LEFT ( lambda _{1} +2 lambda _{2} RIGHT ) A}] [eqn: LEFT [ m ^{2} BULLET K/W RIGHT ]]